**西丽人民医院床边工作车、平车、口服药车招标要求**

一、投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、投标人必须是所投产品（床边工作车、平车、口服药车）的制造商或合法代理商或合法授权供应商；

3、本项目不接受联合体投标人。

二、招标项目名称：工作车、平车、口服药车一批

预算：￥17万元

**货物清单**：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **预算金额（万元）** | **备注** |
| **1** | **床边工作车** | **24** | **台** | **8** |  |
| **2** | **平车** | **6** | **台** | **6** |  |
| **3** | **口服药车** | **6** | **台** | **3** |  |
| **合计** | | | | **17** |  |

三、**主要技术规格及配置要求**

**（一）床边工作车具体技术参数及配置要求：**

1、规格尺寸约为600×420×900mm。

▲2、整车塑钢制作，车体配置抽屉≧2层，抽屉内置活动隔板，可根据使用需要 调节抽屉布局。  
 3、抽屉导轨采用缓冲三节钢制导轨，要求承重力强，抽拉灵活，带自锁功能，关严后能防止意外滑出。  
▲4、工作台面设有三面不锈钢护栏，能防止物品意外掉落，便于台面工作。  
▲5、车体左侧设不锈钢扶手，下方可悬挂置物桶，右侧配置挂钩。  
 6、车体下部具有一层搁板，设四面围栏，可用于摆放仪器或其他物品。  
 7、脚轮采用四个万向静音轮，两轮带掣。  
▲8、车体底部边缘装有≧4个ABS防撞胶。

9、抽屉层数和抽屉内部分隔均可根据客户要求定制。

**10、床边工作车配置清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 整车 |  | 台 | 24 |  |
| 2 | 置物桶 |  | 个 | 24 |  |
| 3 | 静音轮 |  | 个 | 96 |  |
| 4 | 抽屉 |  | 个 | 48 |  |

**（二）平车具体技术参数及配置要求：**

1、整车规格约1930\*640\*900mm。

2、背部升降采用阻尼器做支撑力源，升降操作简易方便。

▲3、车身材料为碳钢喷塑。

4、配备氧气瓶架，方便转移过程中输氧。

5、床垫内置高密度海绵，防水透气，耐磨。

6、车面分体设计，背部可升降角度0～75°；整车升降范围500～900mm。

7、车面及护栏均采用原PP材料，一次成型无缝隙易清洁。

8、转运定向中心第5轮设置，具导向功能。一人操作，轻松转移。

9、配备≥Ф150中控制动轮，一脚制动，四轮刹车；轮面采用聚氨脂材料，静音耐磨，永不生锈。

10、下隐藏式安全护栏，气弹簧辅助自动下降，不占空间。

▲11、单体两个点滴架插座，配不锈钢双段式点滴架。

12、摇把手内置金属器件，不易折断。

▲13、表面处理：1）喷塑：产品需要喷塑的零部件经除油、除锈、磷化后进行静电喷涂，经高温固化，达到极强的附着力，外表光滑亮丽。2）电镀：零部件根据需要电镀（铬、锌），在金属表面附着一层金属膜，增加耐磨，防止腐蚀。3）抛光：全不锈钢零部件采用打磨抛光达到本色，表面光亮。

**14、平车配置清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 整车 |  | 台 | 6 |  |
| 2 | 输液架 |  | 个 | 6 |  |
| 3 | 床垫 |  | 张 | 6 |  |
| 4 | 脚轮 |  | 个 | 30 |  |
| 5 | 说明书 |  | 本 | 6 |  |

**（三）口服药车具体技术参数及配置要求：**

▲1、整车塑钢制作，抽屉≧3层，带中控锁，每个抽屉配置一个钢制药盒，药盒 每格均有标签槽。

2、抽屉选用静音缓冲三节钢制导轨，承重力强，抽拉灵活，带自锁功能，关 严后可防止意外滑出。

▲3、工作台面设有三面不锈钢护栏，有效防止物品坠落，便于台面工作。

4、车体左侧设不锈钢扶手，推拉灵活、轻便。

5、车体下面具有一层搁板，搁板上设有四面围栏，可用于摆放各类物品。

▲6、车体底部边缘装有≧4个ABS防撞胶。

7、车体底部四个万向静音轮，两轮带掣。

8、车体左右两侧可放挂桶、挂篮。

9、抽屉层数和药盒内部分隔均可根据客户要求定制。

**10**、**口服药车配置清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 整车 |  | 台 | 6 |  |
| 2 | 挂桶 |  | 个 | 6 |  |
| 3 | 静音轮 |  | 个 | 24 |  |
| 4 | 抽屉 |  | 个 | 18 |  |
| 5 | 挂篮 |  | 个 | 6 |  |
| 6 | 利器盒 |  | 个 | 6 |  |

**注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。**

四、 商务条款：

1、交货日期：**签订合同之日起10日内交货**、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

**（2）设备原厂免费保修期为1年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。**保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

**（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。**

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）**提供备品备件及耗材优惠价格报价表。**

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。