**南方科技大学医院D栋二层改造工程招标要求**

一、招标项目名称：南方科技大学医院D栋二层改造工程

二、工程地点：南方科技大学医院D栋二层；

三、预算：18.67万元；

四、工程内容：D栋二层改造所涉及的拆除工程；装饰工程；强弱电安装；给排水管、洁具安装等（含支付项目的设计及预算编制费）。详见设计图纸及工程量清单项目。投标人要进一步了解项目情况可联系医院基建科，联系人：孙工，联系电话0755-26528790。

五、工期：30天。

六、投标人资格要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内的独立法人,且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力；

2、公司具有良好的资金、财务状况。

3、公司具有房屋建筑工程施工总承包企业资质(三级或三级以上)或具有[建筑装饰装修](http://baike.baidu.com/view/549887.htm)工程专业承包企业资质(三级或三级以上)。

4、本项目不接受联合体投标。

5、在南方科技大学医院无不良记录。

七、南方科技大学医院D栋二楼改造工程报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **子 目 名 称** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备 注** |
| **一** | **拆除工程** |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原有砖墙体，垃圾装袋 | ㎡ | 122 |  |  |  |
| 2 | 拆除原旧墙面瓷砖，垃圾装袋 | ㎡ | 83 |  |  |  |
| 3 | 拆除原洗手间、发放间、清洗间地台地面及砂浆层60㎜厚，垃圾装袋 | ㎡ | 36.5 |  |  |  |
| 4 | 拆除清洗间水槽（砖砌，面贴瓷砖）垃圾装袋 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 新开门洞拆墙，垃圾装袋 | ㎡ | 44.85 |  |  |  |
| 6 | 拆除铝扣板天花吊顶 | ㎡ | 89 |  |  |  |
| 7 | 拆除洗手间隔间、设备管线、洁具、水管 | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 拆卸传递窗 | 套 | 3 |  |  |  |
| 9 | 垃圾搬运下楼，装车外运 | M3 | 54.5 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| **二** | **装饰工程** |  |  |  |  |  |
| 1 | 砌120㎜轻质砖墙 | ㎡ | 67.6 |  |  |  |
| 2 | 封门、窗、洞口 | ㎡ | 25.8 |  |  |  |
| 3 | 水泥砂浆批荡 | ㎡ | 187 |  |  | 国标 |
| 4 | 拆墙、门窗洞周边水泥砂浆批荡 | 米 | 125 |  |  | 国标 |
| 5 | 新铺门槛石（利用瓷砖切割粘贴） | 条 | 15 |  |  |  |
| 6 | 补瓷砖地脚线 | 米 | 26 |  |  | 佛山产 |
| 7 | 铺600\*600地面防滑砖 | ㎡ | 37 |  |  | 佛山产 |
| 8 | 洗手间铺300\*300地面防滑砖 | ㎡ | 22 |  |  | 佛山产 |
| 9 | 洗手间铺300\*600墙面瓷砖 | ㎡ | 70 |  |  | 佛山产 |
| 10 | 复合门1000\*2100\*10套 | ㎡ | 21 |  |  |  |
| 11 | 复合门1500\*2100\*1套 | ㎡ | 3.15 |  |  |  |
| 12 | 铝合金门900\*2100\*2套 | 套 | 2 |  |  | 国标1.2㎜厚 |
| 13 | 铝合金推拉窗1200\*1200\*3套 | ㎡ | 4.32 |  |  | 国标1.2㎜厚 |
| 14 | 铝合金推拉窗2100\*1200\*4套 | ㎡ | 10.08 |  |  | 国标1.2㎜厚 |
| 15 | 铝合金推拉窗1500\*1200\*1套 | ㎡ | 1.8 |  |  | 国标1.2㎜厚 |
| 16 | 新墙批腻子，刷乳胶漆 | ㎡ | 187 |  |  |  |
| 17 | 旧墙补腻子，刷乳胶漆 | ㎡ | 483 |  |  |  |
| 18 | 600\*600无尘天花吊顶 | ㎡ | 89 |  |  |  |
| 19 | 300\*300铝扣板吊顶 | ㎡ | 22 |  |  |  |
| 20 | 原有铝扣板天花修复（利用旧扣板，更换龙骨、角边） | ㎡ | 50 |  |  |  |
| 21 | 洗手间防水处理 | ㎡ | 60 |  |  |  |
| 22 | 地面砌地台6000\*1200\*250 | ㎡ | 7.2 |  |  |  |
| 23 | 制作安装康贝特隔间 | 套 | 6 |  |  |  |
| 24 | 墙面、楼板钻孔 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| **三** | **强弱电安装** |  |  |  |  |  |
| 1 | 强电配电箱（含漏电开关、空气开关） | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 200\*100镀锌强电线槽 | 米 | 16 |  |  |  |
| 3 | 100\*100镀锌强电线槽 | 米 | 41 |  |  |  |
| 4 | 100\*100强电线槽 | 米 | 21 |  |  |  |
| 5 | PVC20线槽线管安装 | 米 | 550 |  |  | 联塑 |
| 6 | 4㎜2电源线 | 米 | 150 |  |  | 成天泰、金环宇、金龙羽 |
| 7 | 2.5㎜2电源线 | 米 | 2300 |  |  |

|  |
| --- |
| 成天泰、金环宇、金龙羽 |

 |
| 8 | 超六类网络线 | 米 | 850 |  |  | 国标 |
| 9 | 电话线安装 | 米 | 450 |  |  | 国标 |
| 10 | 10A二三插座安装 | 个 | 99 |  |  | 松下、TCL、奇胜 |
| 11 | 16A插座安装 | 个 | 3 |  |  | 松下、TCL、奇胜 |
| 12 | 二位开关安装 | 个 | 10 |  |  | 松下、TCL、奇胜 |
| 13 | 三位开关安装 | 个 | 3 |  |  | 松下、TCL、奇胜 |
| 14 | 网络插座安装 | 个 | 37 |  |  | 松下、TCL、奇胜 |
| 15 | 电话插座安装 | 个 | 11 |  |  | 松下、TCL、奇胜 |
| 16 | PVC明装底盒安装 | 个 | 163 |  |  | 联塑 |
| 17 | 600\*600LED灯盘安装 | 套 | 19 |  |  | 保修两年 |
| 18 | 300\*600LED灯盘安装 | 套 | 4 |  |  |

|  |
| --- |
| 保修两年 |

 |
| 19 | 12”天花排气扇安装 | 台 | 5 |  |  | 正野、金羚、艾美特 |
| 20 | 14”天花排气扇安装 | 台 | 2 |  |  | 正野、金羚、艾美特 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| **四** | **给排水管、洁具安装** |  |  |  |  |  |
| 1 | 柱式洗手盆安装（利用医院旧的，更换下水） | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 蹲便器安装 | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 | 冲水箱 | 套 | 5 |  |  |  |
| 4 | 小便池安装（利用医院旧的） | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 陶瓷拖布池安装 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 小便池冲水阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 600\*800镜子安装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 8 | 台上水龙头安装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 普通水龙头安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢地漏安装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | DN25闸阀安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 角阀安装 | 个 | 7 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢给水软管 | 条 | 7 |  |  |  |
| 14 | PPR25给水管安装 | 米 | 30 |  |  | 联塑 |
| 15 | PVC110排水管安装 | 米 | 15 |  |  | 联塑 |
| 16 | PVC50排水管安装 | 米 | 6 |  |  | 联塑 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| **五** | **支付设计费用及预算编制费** |  |  |  |  | **按前四项合价的5%支付给设计及预算编制单位** |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| **一至五项合计总价** | **￥： 元（含所有税、费）** |  |

**说明：工程量计算误差±5%之内不予调整，如超出此范围的请在报价时从单价上进行处理，未调整的视为无误差，相关风险自行承担。**